济南市特种设备检验研究院

**考试中心实操考试场地相关设施改造项目**

**自行招标要求**

**一、项目说明**

按照新《考规》要求，济南市租赁山东三清不锈钢有限公司考试场地及设施部分不符合要求，为此我院租赁济南市公共交通集团公交驾校场地作为场（厂）内机动车辆实操考试场地，并且对租赁三清不锈钢有限公司车间进行局部改造。此次招标为交钥匙项目，一次报价完成该项目。

**二、项目内容与要求**

| **序号** | **项目类型** | **技术要求** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **钢制坡道改造** | **原有钢制坡道由两坡道加一直道组成，现需要加宽加长，为此将原两坡道加宽450毫米，一件直道相应加宽，还需相应加高，另做两节补偿节加入原坡道，最终形成宽度2.23米，总长度23.4米的钢制坡道，改造完成后负责运输至公交驾校现场，各分段现场加固连接，再进行水泥盖面(中间加钢网)。****坡道受力结构主架用14号槽钢制作5毫米钢板敷面，坡道两侧外扩130毫米用20毫米钢管加护栏（需要固定废轮胎）。****坡道在三清不锈钢厂制作，大致形状和尺寸见附图一** |
| **2** | **公交驾校场地车棚制作** | **为了避免两辆考试用叉车淋雨曝晒，现场搭建4.5（宽）\*6.5（深）\*3.3（高）米车棚一座，立柱用直径89钢管，屋面檩条及其他钢结构用40\*4角钢制造，顶棚用彩钢瓦倾斜布置，棚的两侧深度方向需要加镀锌板做的遮雨板。具体式样和尺寸见后附简图二。** |
| **3** | **场地划线** | **需要按市区交通标线样式划线450米，具体位置和线路由我院提供图纸。** |
| **4** | **桥式起重机实操考试室** | **在山东三清不锈钢公司租赁车间内计划建设桥式起重机实操考试室，考试室主要受力结构采用40\*60\*2镀锌方管，墙面保温板制作两门、两窗、阳光板制作屋面，木门，钢塑窗，具体尺寸见附图三。** |

**三、投标单位资格及要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定；

2.提供单位营业执照（原件）、复印件三份（复印件应加盖单位公章）；

3.单位应具机械加工、简易车间（厂房）建设能力，且与营业执照经营范围一致；

4.单位可到考试中心及公交驾校现场查勘详细的状况；

5.该自主招标为议标；

6.该项目工期为20天，自签订合同之日起计算，项目完成后一次支付全部资金

**四、济南市特检院考试中心实操考试场地相关设施改造项目自行招标报价明细表**

报价明细表应根据根据建设、改造项目情况，提供尽可能详细的报价预算表（如材料规格、单价、数量、使用工时费及管理费等），并给出总预算报价，报价明细表应加盖单位公章。

1. **其它**
2. 我单位自行招标小组负责以适当方式筛选、通知投标单位，并于2020年1月02日发送招标文件；
3. 投标单位自2020年1月06日上午9:00在龙奥北路1311号济南特质检大楼A1112号房间提交投标文件，并进行议标，议标结束后当场宣布中标单位；
4. 现场考察联系人：李秋生、孙煊伟，联系电话：13964019546